УХОД И ХРАНЕНИЕ ШИН
За шинами необходимо тщательно следить:
1. Необходимо ежемесячно и перед любой длительной поездкой проверять внутреннее давление в шинах (включая запасное колесо) и корректировать внутреннее давление, если оно не соответствует рекомендациям производителя. Контроль должен производиться на «холодной» шине (через два часа после окончания движения или при пробеге менее трех километров), так как в результате нагрева при эксплуатации, давление воздуха в ней повышается. 

2. При накачивании шин азотом частая проверка внутреннего давления не требуется. 

3. В случае внезапной потери давления необходимо проверить внешнее и внутреннее состояние шины, состояние диска и золотника также должны быть проверены. 

4. Необходима проверка износа шины (замена, если достигнут индикатор износа) и консультация со специалистом по шинам в случае неравномерного износа или разного износа шин установленных на одной оси. 

5. Любые видимые повреждения, порезы и деформации должны быть тщательно обследованы специалистом по шинам. Не следует использовать шину с повреждениями или спущенную шину без консультации со специалистом. 

6. При использовании самонесущих шин необходимо следовать инструкциям производителя шин. 

7. Следует безотлагательно установить причины возникновения любых аномалий при движении, таких как вибрации, шум, боковые уводы. 

8. Любой ремонт должен быть произведен специалистом по шинам. 

9. Любая шина с признаками износа или старения должна быть проверена специалистом по шинам, даже в случае непродолжительного использования или не используемая, например запасное колесо, шина трейлера или прицепа. 

Шины должны храниться:

1. В проветриваемом и сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

2. В дали от химикатов, растворителей или углеводородосодержащих веществ воздействующих на свойства резины. 

3. В дали от каких-либо материалов могущих повредить резину (заостренные металлические предметы и т.д.) 

4. Не хранить шины сложенными в стопку за исключением колес в сборе и накаченных. 

5. Избегать воздействия внешних нагрузок. 

6. Избегать при хранении шин близости открытого огня или нагретых предметов, каких-либо устройств могущих испускать искры и электрические разряды (батареи, генераторы и т.д.) 

При укладке шин вручную использовать защитные перчатки.
