Инструкция по замене жидкости гидроусилителя руля

	Процедура
	Расшифровка
	Указания и замечания

	Поместить автомобиль в гараж
	Установить автомобиль в горизонтальное положение

Определить, где находится бачок для жидкости


	

	Проверка
	Проверить бачок для жидкости
	Обязательно используйте бумажные салфетки или ткань, не оставляющую ворса.

В режиме холостого хода двигателя максимально поверните руль влево, затем вправо до упора. В том же режиме  откройте крышку бачка для жидкости гидроусилителя руля (ниже будет использоваться аббревиатура PSF) и проверьте уровень жидкости. В случае если жидкости в бачке недостаточно, убедитесь в том, что нет утечки жидкости.



	Внимание
	Используйте бумажные салфетки
	Бумажные салфетки используются для того, чтобы избежать попадания мусора, оческов, а также инородных включений

HOT           : температура жидкости от 50 до 80 С 

COLD        : температура жидкости от 0 до 30 С

· Так же, как и в случае с ATF (жидкость для автоматической трансмиссии) в зависимости от температуры жидкости, изменяется и ее количество.



	Внимание
	1.Обратите внимание на наличие пены в бачке

2. Обратите внимание на разницу уровней жидкости

В случае неудовлетворительного результата при проверке 1 и 2 следует проделать следующее:

Проверка наличия утечки PSF
	Убедитесь в том, что в PSF отсутствует пена или же инородные включения, мутноватость.

Измерьте разницу уровней PSF во время работы двигателя и во время остановки двигателя. Эта разница не должна превышать 5 мм.

Произведите откачивание воздуха (эта процедура подробнее описана в примечании). В случае если после откачивания воздуха Вы также остались недовольны результатом, необходимо провести проверку на наличие течи в системе масляного давления.

Поскольку температуря внутри двигателя достигает очень высоких значений, вероятность повреждения резинового шланга очень высока.



	Замена PSF
Извлечение

	Извлечение PSF
	Отработанная жидкость извлекается из бачка в состоянии, когда двигатель автомобиля заглушен. Определенное количество жидкости извлекается с помощью специального приспособления – механизма для замены PSF, приведенного в состояние вакуума. Количество извлекаемой жидкости варьируется в зависимости от производителя автомобиля и его марки в интервале от 70 до 320 мл, но в среднем составляет 250 мл.

Если количество забранной жидкости меньше нормы

В случае если в бачке имеется фильтр, когда при закрытом фильтре количества забранной жидкости недостаточно, необходимо его открыть. В зависимости от производителя существуют автомобили как с наличием фильтра в бачке, так и без него. Помимо этого существуют различные способы откручивания / закручивания фильтра, поэтому будьте предельно внимательны.

Кроме того, следите за тем, чтобы во время этой процедуры в бачок не попали инородные включения, примеси.

Существует опасность завоздушивания системы при замене жидкости в состоянии, когда двигатель заведен, поэтому не делайте откачку жидкости в таком режиме работы двигателя ни в коем случае.



	
	На что нужно обратить внимание во время откачки жидкости:


	Если все же попадание воздуха в систему произошло, при запуске двигателя появятся следующие признаки:

· появится пена в бачке;

· из масляного насоса будет раздаваться звук, похожий на перекатывание маленьких камушков;

· из масляного насоса будет раздаваться гул;

В то же время при отсутствии вышеуказанных признаков не обращайте внимание на звук жидкости, пульсирующей по трубке.

	Заправка
	Заправка PSF
	После того, как Вы извлекли из бака отработанную жидкость, влейте новую PSF до определенного уровня. В случае если Вы открывали фильтр для дополнительного забора жидкости, непременно закрепите его так, как было вначале.

	Внимание
	Количество жидкости
	Избегайте недолива или же перелива жидкости. При переливе жидкость будет вытекать из-под крышки.



	
Повторная проверка
	В чем необходимо удостовериться после замены PSF
	Запустите двигатель и два-три раза поверните руль до упора влево, вправо. После этого поставьте руль прямо и проверьте уровень жидкости. Заглушите двигатель, при этом уровень должен уменьшиться на несколько мм.

Устройство гидроусилителя руля

 

	Внимание
	На что нужно обратить внимание во время повторной проверки

Окончательная проверка
	Время, затрачиваемое на вращение руля во время проверки не должно превышать 15 секунд. Иначе это может привести к повреждению масляного насоса

Во-первых, убедитесь в том, что крышка бачка закрыта, как следует. Во-вторых, тщательно протрите все близкорасположенные к бачку механизмы и детали, используя при этом специальный обезжиренный раствор. Если у Вас имеется в наличии специальная наклейка с обозначением процедуры замены жидкости, приклейте ее. 

	Внимание
	Если в бачке имеется очень сильное загрязнение
	Поскольку сама процедура замены PSF по сути представляет собой процедуру разбавления отработанной жидкости новой, то в случае, если жидкость в бачке очень грязная, необходимо провести процедуру отсасывания и заправки два-три раза подряд.

	Выезд из гаража
	Завершение процедуры
	


Режимы работы двигателя во время проверки индикатора бачка для PSF
Автомобили производства Японии
	Производитель
	Режим остановки двигателя
	Режим холостого хода
	Оба режима

	Toyota
	
	
	

	Nissan
	
	
	

	Mitsubishi
	
	
	

	Honda
	
	
	

	Mazda
	
	
	

	Subaru
	
	
	

	Isuzu
	
	
	

	Suzuki
	
	
	

	Daihatsu
	
	
	


	Автомобили иностранного производства (США)

Производитель
	Режим остановки двигателя
	Режим холостого хода
	Оба режима

	General Motors
	
	
	

	Ford
	
	
	

	Chrysler
	
	
	


Автомобили иностранного производства (Европа)

	Производитель
	Режим остановки двигателя
	Режим холостого хода
	Оба режима

	Mercedes Benz
	
	
	

	BMW
	
	
	

	Volkswagen
	
	
	

	Audi
	
	
	

	Jaguar
	
	
	

	Peugeot
	
	
	

	Porsche
	
	
	

	Saab
	
	
	

	Volvo
	
	
	

	Alfaromeo
	
	
	

	Pover
	
	
	

	Opel
	
	
	

	Renau
	
	
	

	Lancer
	
	
	

	Citroen *
	
	
	


*В данном случае применяется масло LHM, которое использует так называемый механизм LHM, и поэтому замена PSF осуществляется по аналогии с заменой тормозной жидкости (подробнее см. примечание)

Обнаружение и устранение неполадок

Обнаружение и устранение неполадок в гидроусилителе руля
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Примечание

Процедура откачивания воздуха

1. Поднять кузов автомобиля.

2. Залить жидкость в бачок, несколько раз повернуть рулевое колесо влево вправо. После того, как уровень жидкости несколько снизится произвести доливку жидкости. Повторить эту процедуру до тех пор, пока количество жидкости не перестанет уменьшаться и пока пена в бачке не исчезнет.

3. Запустите двигатель и в режиме холостого хода повторяйте вышеописанную процедуру до тех пор, пока количество жидкости не перестанет уменьшаться.

Нет причин для беспокойства, если во время работы гидроусилителя или во время медленной езды из области насоса будет раздаваться звук планомерного перелива жидкости.













ВНИМАНИЕ  
Процедура вращения рулевого колеса не должна длиться более 15 секунд. Иначе существует вероятность того, что это может привести к повреждению насоса.

Масло LHM для Citroen

1. Масло LHM выполняет функции таких составляющих, как тормозная жидкость и  жидкость гидроусилителя руля.

2. Процедура замены масла производится по аналогии с процедурой замены тормозной жидкости. 

3. Общее количество масла достигает 7-8 литров, однако емкость бачка под капотом составляет примерно 3 литра.

4. Что касается самого способа проверки, то он осуществляется в режиме холостого хода двигателя. Сам бачок под капотом автомобиля – зеленого цвета, поплавок-указатель на стенке бачка (он красного цвета) показывает уровень заправки.

Информация о фильтрах для заправки PSF
Общая характеристика фильтров для заправки PSF
	Производитель
	Характеристика
	Наличие / отсутствие фильтра
	Съемность фильтра

	Toyota
	Отсутствует во всех моделях
	
	

	Nissan
	Присутствует и снимается во всех моделях
	
	

	Mitsubishi
	Имеется во всех моделях, но не снимается
	
	

	Honda
	Существуют такие модели, где фильтр имеется, а также такие, где он отсутствует. Однако даже там, где он имеется в наличии, он не снимается
	
	

	Mazda
	В тех моделях, где он присутствует, он снимается
	
	

	Subaru
	Присутствует и снимается во всех моделях 
	
	

	Daihatsu
	Applause
	Присутствует, но не снимается
	
	

	
	Прочие
	Отсутствует
	
	

	Suzuki
	Alt Jimny
 (с гидроуси-лителем)
	Присутствует и снимается
	
	

	
	Alt
	Электрогидроусилитель
	
	

	Isuzu
	Присутствует и снимается во всех моделях
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Бачок для PSF


        Распределительный


                           Клапан											Колесо

















		Силовой цилиндр








Начать проверку





Удостовериться, что жалобы клиента на неудовлетворительное состояние автомобиля соответствуют действительности





Проверить те моменты, которые могут иметь отношение к признакам неудовлетворительного состояния








Основная проверка








Проверка состояния PSF





Проверка на утечку PSF





Разрыв / ослабление ремня гидроусилителя





Режим остановки двигателя








Разрыв 








Ослабление





Нормальное состояние





Замена ремня





Подтяжка ремня





Неисправность в системе масляного насоса





Недостаток жидкости





В режиме холостого хода максимально поверните руль влево вправо. Из области насоса возможно появление звуков





Появление гула





Отсутствие гула





Режим холостого хода





надлежащее количество





недостаток





Проверка на наличие утечки PSF





Нет причин для опасений, если после замены или подтяжки ремня, руль станет легче вращаться





Неудовлетворительное состояние масляного насоса





Попадание воздуха в жидкость





Есть 





Нет 





Ремонт/замена





Доливка жидкости / откачивание воздуха





Окончательная проверка





Завершение процедуры проверки
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