	система буквенно-цифрового обозначения шин

       Например – 175/70 R13 82 T – наносится на боковине автопокрышки:

       175 – ширина профиля шины

       70 – высота профиля шины

       R13 – так называемый радиус шины

       82 – индекс или коэффициент нагрузки

       Т – индекс скорости

первое число в обозначении шины – ширина шины в миллиметрах

второе число в маркировке шины – указывается как процентное отношение к ширине, например, 70 – высота составляет 70 % от ширины. Если ширина – 175 мм, то, следовательно, высота – 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %

пневматическая шина с радиальным расположением нитей корда, обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью; указывается в обозначении радиуса шины – R. Неравновесная конструкция профиля шины. Изобретатель – фирма Мишлен

элемент маркировки шин, типа «82» – условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг

Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки

Индекс нагрузки


 70      75     80    84     85     90      95    100   105    110     115     120

Максимальная нагрузка, кг


335   387   450   500   515   600   690   800   925   1060   1215   1400

элемент маркировки шин, типа «Т» – этот показатель указывает на максимально допустимую скорость автомобиля, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины

Расшифровка приведена в таблице индексов скорости:

Индекс скорости


J        K      L       M      N     P      Q       R     S       T       U     H        V        VR      W     Y      ZR

Максимальная скорость, км/ч


100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200  210  240  > 210  270  300  > 240




