(Diagnostic Trouble Codes) DTC P0704 Clutch Switch Circuit
(Коды диагностических ошибок) КДО P0704 Цепь выключателя сцепления
Circuit Description
Описание цепи
The clutch switch is a normally closed switch.
Выключатель сцепления – обыкновенный закрываемый выключатель.
The (Powertrain Control Module) PCM receives an ignition voltage on the clutch switch circuit when the clutch switch is closed.
Если выключатель сцепления закрыт, Модуль Управления Трансмиссией (МУТ) получает от его цепи напряжение зажигания.
The PCM receives 0 voltages on the clutch switch circuit when the clutch switch is open.
Если же выключатель сцепления открыт, МУТ получает от его цепи 0-вое напряжение.

This DTC determines if the Transmission Clutch switch has failed by looking for a clutch switch transition within a range from 0 mph to some higher speed.
Этот КДО показывает, был ли сбой при сцеплении трансмиссии во время набора автомобилем скорости от 0 и выше (трогания с места).

Conditions for Running the DTC
Условия для возникновения КДО
No (Vehicle Speed Sensor) VSS DTCs.
Нет КДО (Датчика Скорости Автомобиля) ДСА.

Conditions for Setting the DTC
Условия для возникновения КДО
· Vehicle speed goes from 0 mph to greater than 24 mph and back to 0 mph for 2 seconds without the PCM detecting a clutch transition.
Скорость автомобиля возрастает от 0 до 24 миль в час и выше и падает к 0 милям в час в течение 2 секунд без обнаружения МУТ-ом перехода сцепления.

· This occurs 7 times before the diagnostic reports a fault.
Это должно произойти 7 раз, перед тем как сформируется диагностический отчет о неисправности.

Action Taken When the DTC Sets
Предпринимаемые меры, при возникновении КДО
· The PCM illuminates the malfunction indicator lamp (MIL) on the second consecutive ignition cycle that the diagnostic runs and fails.
МУТ зажигает индикатора сбоя (ЛИС) на втором последовательном цикле зажигания, во время которых происходят диагностические сбои.

· The PCM records the operating conditions at the time the diagnostic fails. The first time the diagnostic fails, the PCM stores this information in the Failure Records. If the diagnostic reports a failure on the second consecutive ignition cycle, the PCM records the operating conditions at the time of the failure. The PCM writes the conditions to the Freeze Frame and updates the Failure Records.
МУТ создает запись эксплуатационных показателей тогда, когда происходят такие диагностические сбои. В первый раз, когда произошли диагностические сбои, МУТ сохраняет эту информацию в записи неисправностей. Если же такие же диагностические сбои произошли на втором последовательном цикле зажигания, МУТ создает запись эксплуатационных показателей во время неисправности. МУТ пишет условия стоп-кадра и обновляет записи неисправности.
Conditions for Clearing the MIL/DTC
Условия для очистки ЛИС/КДО
· The PCM turns OFF the malfunction indicator lamp (MIL) after 3 consecutive ignition cycles that the diagnostic runs and does not fail.
МУТ выключает индикатор сбоя (ЛИС) после 3 последовательных циклов зажигания, при которых не происходит диагностических сбоев.

· A last test failed, or current DTC, clears when the diagnostic runs and does not fail.
Последний неудачный тест или текущий КДО, очищается, когда диагностика соответствующего оборудования проходит без сбоев.
· A history DTC clears after 40 consecutive warm-up cycles, if no failures are reported by this or any other emission related diagnostic.
История КДО очищается после 40 последовательных циклов прогрева, если не было ни этих, ни каких других сбоев и каких-либо сообщений о неисправностях имеющих отношение к диагностике.
· Use a scan tool in order to clear the MIL and the DTC.
Для очистки ЛИС и КДО используйте сканирующий инструментарий.
Diagnostic Aids
Диагностическая помощь
Important
Важно
· Remove any debris from the PCM\TAC(Throttle Actuator Control) module connector surfaces before servicing the PCM\TAC module. Inspect the PCM\TAC module connector gaskets when diagnosing/replacing the modules. Ensure that the gaskets are installed correctly. The gaskets prevent water intrusion into the PCM\TAC modules.
Удалите грязь с поверхностей соединительного разъема модуля управления приводом дросселя (МУПД) и МУТ прежде, чем обслужить сами модули МУПД\МУТ. При диагностировании/замене модулей МУПД\МУТ, осмотрите прокладки соединительного разъема модулей. Проверьте, что прокладки установлены правильно. Прокладки предотвращают проникновение в модули МУПД\МУТ воды.

· Test drives the vehicle if you cannot find a problem with the switch or the circuit. An intermittent condition may be duplicated on a test drive
Если Вы не можете найти проблему с выключателем или его цепью проведите тест-драйв транспортного средства. Неустойчивая неисправность может быть выявлена на тест-драйве.
The following may cause an intermittent:
Неустойчивую неисправность может вызвать следующее:

· Check for poor connections. Check for adequate terminal tension. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems for proper procedure.
Проверьте все соединения. Проверьте их на соответствующее предельное растяжение. Для проведения этих процедур надлежащим образом, используйте соответствующие принадлежности и монтажные системы.

· Corrosion
Коррозия.
· Mis-routed harness
Неправильные и разбитые ремни безопасности.

· Rubbed through wire insulation
Протертая изоляция проводов.
· Broken wire inside the insulation
Обрыв провода под изоляцией.
Refer to Transmission/Transaxle for clutch switch adjustment.
Отрегулируйте выключателя сцепления Трансмиссии/Коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Using Freeze Frame and/or Failure Records data may aid in locating an intermittent condition. If you cannot duplicate the DTC, the information included in the Freeze Frame and/or Failure Records data can aid in determining how many miles since the DTC set. The Fail Counter and Pass Counter can also aid determining how many ignition cycles the diagnostic reported a pass and/or a fail. Operate the vehicle within the same freeze frame conditions (RPM, load, vehicle speed, temperature etc.) that you observed. This will isolate when the DTC failed. For an intermittent, refer to Symptoms.
В поиске неустойчивых неисправностей могут помочь данные стоп-кадра и/или записей о неисправностях. Если Вы не можете вторично получить КДО, информация, включенная в данные отчетов стоп-кадра и/или неисправностей, может помочь в определении на какой миле возник КДО. Счетчики сбоев и проходов могут также помочь в определении, после скольких циклов зажигания, диагностика сообщила о проходах и/или сбоях. Попробуйте поуправлять транспортным средством в пределах тех же самых условий стоп-кадра (оборотов в минуту, загрузки, скорости автомобиля, температуры и т.д.). Это должно помочь в повторении КДО. Для неустойчивых неисправностей проанализируйте симптомы.

Test Description
Описание теста
The numbers below refer to the step numbers on the diagnostic table.
Числа, указанные ниже, обращаются к номеру шага в диагностической таблице.

2. This step determines if the fault is present.

Этот шаг определяет, присутствует ли неисправность.
	Step
Шаг
	Action
Действие
	Value (s)
Значение
	Yes
Да
	No
Нет

	1
	Did you perform the Powertrain On-Board Diagnostic (OBD)

System Check?
Хотите ли Вы запустить проверку трансмиссии бортовой системой диагностики (БСД)?
	
	Go to Step 2
Перейдите к шагу 2
	Go to Powertrain On Board

Diagnostic (OBD)

System Check Перейдите к проверке трансмиссии бортовой системой диагностики (БСД)

	2
	1. Install a scan tool.
Установите сканер.

2. Turn ON the ignition leaving the engine OFF.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

3. Monitor the Clutch Switch parameter using the scan tool.
Используя сканер, проконтролируйте параметры выключателя сцепления.

4. Depress and release the clutch pedal several times.
Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления.

Does the scan tool display change states when the clutch is depressed and released?
Показывает ли сканер изменения состояния, когда сцепление нажато и отпущено?
	
	Go to Diagnostic Aids Перейдите к получению диагностической помощи
	Go to Step 3 Перейдите к шагу 3

	3
	Check the adjustment of the clutch switch. Refer to Transmission Transaxle/Manual Transmission.

Was an adjustment necessary?
Проверьте регулировку выключателя сцепления. Используйте инструкцию по эксплуатации коробки передач в блоке с ведущим мостом/Механической коробки передач.

Необходима ли регулировка?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	Go to Step 4 Перейдите к шагу 4

	4
	1. Turn OFF the ignition.
Выключите зажигание

2. Disconnect the clutch switch connector.
Отсоедините разъем переключателя сцепления

3. Jumper the clutch switch ignition feed to the clutch switch signal circuit using a fused jumper wire.
Переключите питание зажигания выключателя сцепления в цепь сигнала переключения сцепления, используя переходной кабель.

4. Turn ON the ignition leaving the engine OFF.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Does the scan tool display the Clutch Switch Released?
Показывает ли сканер отжатый выключатель сцепления?
	
	Go to Step 5 Перейдите к шагу 5
	Go to Step 6 Перейдите к шагу 6

	5
	Remove the jumper.

Does the scan tool display the Clutch Switch Depressed?
Удалите переходной кабель.

Показывает ли сканер нажатый выключатель сцепления?
	
	Go to Step 8 Перейдите к шагу 8
	Go to Step 7 Перейдите к шагу 7

	6
	Probe the clutch switch ignition feed circuit with a test lamp connected to a ground.

Is the test lamp illuminated?
Исследуйте схему питания зажигания выключателя сцепления с помощью контрольной лампы (пробника), связанной с землей.

Загорается ли пробник?
	
	Go to Step 9 Перейдите к шагу 9
	Go to Step 10 Перейдите к шагу 10

	7
	Check for a short to B+ on the clutch switch signal circuit. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems.
Did you find the condition?
Проверьте на короткое замыкание B+ в цепи сигнала выключателя сцепления. Используйте для этого принадлежности и монтажные системы.

Условие подтвердилось?
	
	Go to Step 13 Перейдите к шагу 13
	Go to Step 14 Перейдите к шагу 14

	8
	Check for poor terminal contact for the clutch switch signal circuit at the clutch switch connector. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems.

Did you find the condition?
Проверьте соединение цепи сигнала выключателя сцепления с разъемом выключателя сцепления. Используйте для этого принадлежности и монтажные системы.

Условие подтвердилось?
	
	Go to Step 13 Перейдите к шагу 13
	Go to Step 11 Перейдите к шагу 11

	9
	Check for an open in the clutch switch signal circuit. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems.

Did you find the condition?
Проверьте на разрыв цепь сигнала выключателя сцепления. Используйте для этого принадлежности и монтажные системы.

Условие подтвердилось?
	
	Go to Step 13 Перейдите к шагу 13
	Go to Step 12 Перейдите к шагу 12

	10
	Repair the open in the clutch switch ignition feed circuit. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems.

Is the action complete?
Восстановите разрыв в цепи питания зажигания выключателя сцепления. Используйте для этого принадлежности и монтажные системы.
Сделали?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	

	11
	Replace the clutch switch.

Is the action complete?
Замените выключатель сцепления.

Сделали?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	

	12
	Check the terminal tension at the PCM connector for the clutch switch signal circuit. Refer to Body and Accessories/Wiring Systems.

Did you find the condition?
Проверьте на предельное растяжение соединитель МУТ в цепи сигнала переключателя сцепления. Используйте для этого принадлежности и монтажные системы.
Условие подтвердилось?
	
	Go to Step 13 Перейдите к шагу 13
	Go to Step 14 Перейдите к шагу 14

	13
	Repair as necessary. Is the action complete?
При необходимости отремонтируйте. Сделали?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	

	14
	Important:

Program the replacement PCM. Refer to PCM/TAC Module Replacement.

Replace the PCM.

Is the action complete?
Важно:

Планируйте замену МУТ. Используйте инструкцию по замене МУТ/МУПД.

Замените МУТ.
Сделали?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	

	15
	1. Select the Diagnostic Trouble Codes (DTC) option and the Clear DTC Information option using the scan tool.
В сканере выберите опции коды диагностических ошибок (КДО) и очистка КДО.

2. Idle the engine at the normal operating temperature.
Остановите работу двигателя при нормальной рабочей температуре.

3. Select the Specific DTC option under the Diagnostic Trouble Code (DTC) option using a scan tool.
Выберите в опции кодов диагностических ошибок (КДО) сканера опцию специфические КДО.

4. Operate vehicle within the Conditions for running this DTC as specified in the supporting text, if applicable.
Управляйте транспортным средством с учетом условий, которые определены для этого специфического КДО в тексте его поддержки, если это возможно.

Does the scan tool indicate that this test ran and passed?
Сканер показывает, что этот тест выполнен и закончен?
	
	Go to Step 15 Перейдите к шагу 15
	Go to Step 2 Перейдите к шагу 2

	16
	Select the Capture Info option and the Review Info option using the scan tool.

Are any DTCs displayed that you have not diagnosed?
В сканере выберите опцию информация захвата и опцию информация обзора.

Есть еще какие-либо КДО, которые Вы не продиагностировали?
	
	Go to Applicable DTC Table
Перейти к соответству-ющей таблице КДО
	System OK Система в норме
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