	Текст
	картинка
	Перевод Гуглом
	Перевод по смыслу
	Единицы изм
	Min
	Max

	进气歧管压力(kPa)
	[image: image1.png]RS L (kPa)




	Давление во впускном коллекторе
	Давление во впускном коллекторе
	kPa
	10.4
	104.40

	电池电压(V)
	[image: image2.png]AR V)




	напряжение батареи
	Напряжение борт сети
	V
	0,0
	25.5

	进气歧管压力电压值(mV)

	[image: image3.png]R EE 0V




	впускной коллектор давления напряжения (мВ)
	Напряж датчика давл впуск коллектора
	mV
	0
	4980

	进气温度(℃)
	[image: image4.png]SEE (C)




	
	Температура входящего воздуха
	C
	-40
	+151

	冷却液(水箱)温度电压值

	[image: image5.png]



	теплоносителя (радиатор) температура напряжения
	Напряжение датчика температуры ОЖ
	
	0
	255

	冷却液(水箱)温度(℃).
	[image: image6.png]2 EHIE GRARRE CC)




	
	Температура охлаждающей жидкости
	C
	-40
	+140

	点火提前角(°度).

	[image: image7.png]



	угол опережения зажигания (° градусов )
	Ignition advance angle 
Базовый угол опережения зажигания (УОЗ) 
	град
	-90
	+89.3

	主点火提前角偏移(°度)
	[image: image8.png]



	основные отклонения опережения зажигания (оо )
	Корректировка базового  УОЗ (град) 
	
	
	

	A/C空调压力(kPa).
	[image: image9.png]



	A/C  Давление воздуха (кПа )
	Давление хладагента кондиционера；

(кПа )

	
	
	

	TPS节气门信号(％).
	[image: image10.png]PSS MES )




	TPS газа сигнала (%)
	Положение дроссельной заслонки
	%
	0
	100

	TPS节气门信号(mV).
	[image: image11.png]TPSTIS [ g5 (mV)




	TPS газа сигнала (мВ )
	Напряжение датчика положения  дроссельной заслонки
	mV
	0
	4980

	车速(kph).
	[image: image12.png]ZE5% (kph)




	
	Скорость
	км/час
	0
	255

	ESC1AD电压值(mV).

	[image: image13.png]ESC1ADEE [f:{& (mV)




	ESC1AD напряжения (мВ )
	Напряжение электронного управления зажиганием
(мВ )
	
	
	

	电子点火控制延迟Cy1.1(deg.sparkadv.)
	[image: image14.png]&

fZ | ZE1ECyl. 1(deg . sparkadv. ]




	электронное зажигание управления задержки Cy1.1 (град . sparkadv .)
	Управление опережением электронного зажигания

	
	
	

	发动机转速(RPM)
	[image: image15.png]



	оборотов двигателя (об / мин )
	Обороты двигателя
	об/мин
prm
	0
	65535

	燃油喷射脉冲宽度(ms)
	[image: image16.png]55 8 B 1 B (ms




	впрыска топлива длительность импульса (мс )
	Длительность импульса впрыска
	
	
	

	怠速空气控制(steps)
	[image: image17.png]£ (steps)





	простоя управления воздушным (шаги)
	Текущее положение шагового двигателя  РХХ (регулятора холостого хода)
	шагов
	0
	255

	整体空气流量(flow).
	[image: image18.png]i & (f low)





	общий поток воздуха (поток )
	общий поток воздуха
	flow
	0
	100

	期望怠速(RPM).

	[image: image19.png]HAEE = 53 (RPM)




	ожидается простоя (RPM)
	Обороты двигателя на холостом ходу
	
	
	

	空燃比..燃油箱通气(CCP%)..

	[image: image20.png]{iHFEE < (CCP2)





	вентиляции топливного бака горючей смеси (КПК %)
	Соотношение воздух-топливо в системе вентиляции топливного бака (%)

	%
	0
	100

	空燃比.
	[image: image21.png]



	
	Соотношение воздух/топливо
	
	0
	25.5

	氧传感器1电压(mV)
	[image: image22.png]AR 1 E mV)




	датчика кислорода 1 напряжения (мВ)
	Напряжение на 1 лямда зонде (мВ )
	
	
	

	O2 Integrator
	
	
	Интегратор ДК
	
	0
	255

	O2 block learn cell number(counts)
	
	
	Значение ячейки блока обучения по показаниям ДК
	
	0
	255

	O2 block learn cell content(counts)
	
	
	Содержание ячеек блока обучения по показаниям ДК
	
	0
	255

	线性尾气循环系统指定位置(%)...
	[image: image23.png]



	выхлопных газов сосудистой системы линейных указанное место (%)
	Эффективность работы выхлопной системы
	%
	0
	100

	线性尾气循环系统反馈位置(%)
	[image: image24.png]



	сосудистой системы линейных обратной связи (%)
	Положение обратной связи системы рециркуляции выхлопных газов 
	%
	0
	100

	扭矩控制最大点火提前角(Deg)..
	[image: image25.png]HAEFZEF RS KRR (Deg)




	максимальный крутящий момент контроля угол опережения зажигания (град )
	Величина корректировки УОЗ для достижения максимального крутящего момента (град )
	град
	-90
	+89.3

	进气歧管温度电压值(mV).
	[image: image26.png]R EERERHEEE MY




	впускной коллектор температуры, напряжения (мВ )
	Напряжение датчика температуры входного воздуха
	mV
	0
	4980

	线性尾气循环系统反馈位置电压值(mV).....

	[image: image27.png]



	газа сосудистой системы линейных напряжения обратной связью (мВ )
	Напряжение обратной связи для системы рециркуляции выхлопных газов
(мВ )
(Для мивеков)
	mV
	0
	4980

	累积里程数(km)...
	[image: image28.png]FHFAETEE (kn)




	
	Пробег
	км
	0.0
	

	大气压力(Kpa)..
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	атмосферное давление (кПа)
	Атмосферное давление   ?
	kPa
	10
	104

	发动机运行时间(s)..
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	двигателя раз (а )
	Время с момента включения (сек)
	сек
	0
	65792

	前蒸发器温度(Deg C)..
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	температуры до испарителя (град С )
	Температура переднего испарителя (° С)
	C
	-40
	151

	后蒸发器温度(Deg C)...
	[image: image32.png]ifm F (Deg C)




	температура испарителя (град С )
	Температура заднего  испарителя (° С)
	C
	-40
	151

	累积车速传感器失效时间(min).
	[image: image33.png]FHFER R A H (nin)




	кумулятивного датчика скорости время наработки на отказ (мин после )
	Общее время работы при отказавшем  датчике скорости  (мин).

	
	
	

	自上次车速传感器失效时间(min)..
	[image: image34.png]B LR FE e AR B [E] (min)




	датчик скорости неудачи с момента последнего (мин )
	Общее время работы после последнего отказа  датчика скорости  (мин)
	Мин
	0
	65535

	容积效率(%)..
	[image: image35.png]()





	объемной эффективности (%)
	Нагрузка на  двигатель(%)
	%
	0
	100

	过滤后进气温度(℃)...
	[image: image36.png]



	назад температура фильтров (C)
	Температура воздуха после воздушного  фильтра во впускном коллекторе (℃)
	C
	-40
	151

	氧传感器2电压(mV)..
	[image: image37.png]AfFREEZE E (V)




	датчика кислорода 2 напряжения (мВ )
	Напряжение на 2 лямбда зонде (мВ )
	
	
	

	KKSUM(Deg C)
	
	
	?
	
	
	

	进气歧管压力海拔补偿(kPa)..
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	высота впускной коллектор компенсации давления (кПа )
	Высотная компенсация (в горах) падения давления во впускном коллекторе (кПа)
	
	
	

	空气流量(gm/sec)..
	[image: image39.png]FESHLE (gnssec)




	потока воздуха (г / сек)
	Расход воздуха
	Гр/сек
	0
	255

	转换温度过滤值(Deg C)..
	[image: image40.png]



	температуры перехода фильтрации значения (град С )
	Значение переходной температуры фильтра (° С)
	
	
	

	燃油累积消耗(ms)..

	[image: image41.png]il EANEE (ns)




	совокупный расход топлива (мили сек )
	Суммарное потребление топлива (мили сек  ) ?
	
	
	

	状态位 1
	
	Статус бит 1
	Состояние 
	
	
	

	风扇 1 状态
	
	Вентилятор 1 Статус
	Вентилятор Вкл/Выкл
	
	
	

	O2 A 加热器状态
	
	O2 подогреватель статус
	O2 подогреватель
Вкл/Выкл
	
	
	

	点火状态
	
	
	Зажигание Вкл/Выкл
	
	
	

	发动机故障灯状态
	
	Государство света вине двигателя
	Чек инжин Вкл/Выкл
	
	
	

	车辆是否为自动档
	
	Будь автоматической трансмиссии автомобиля
	Ручная или автоматическая трансмиссия
	
	
	

	爆震传感器动作状态
	
	Датчика детонации действий Статус
	Датчик детонации 

Вкл/Выкл
	
	
	

	状态位 4
	
	Статус бит 4
	
	
	
	

	空调节气门
(全开/禁止)
	
	Воздушной заслонки полный запрет
	Воздушная заслонка (перекрывает подачу воздуха в салон)
Вкл/Выкл
	
	
	

	空调负载过重
	
	Кондиционирование перегрузки?
	Перегрузка кондиционера
	
	
	

	后循环切断电磁阀动作
	
	Действие после обращения отрезать электромагнитный клапан
	Действие после циклического (периодического) отключения электромагнитного клапана
	
	
	

	怠速空气控制位置缺失
	IAC: Idle Air Control（怠速空气控制）

	Отсутствие простоя устройства управления воздушным
	Отсутствие элемента контроля за расходом воздуха на ХХ

Lack of idle air control location

	
	
	

	A/C空调请求信号
	
	A/C Запрос сигнала
	Сигнал включения кондиционирования воздуха

Вкл/Выкл
	
	
	

	A/C空调压力过高
	
	A / C давление воздуха слишком высока
	Слишком высокое давление кондиционирования воздуха 

	
	
	

	A/C空调继电器动作
	
	A / C Кондиционирование реле
	Вкл/Выкл Реле кондиционера 


	
	
	

	A/C空调当前状态
	
	A / С текущим состоянием кондиционирования
	Кондиционер Вкл/Выкл

	
	
	

	燃油闭环控制状态
	
	Государство управления с обратной связью топлива
	Состояние обратной связи контроля топлива

 
	
	
	

	氧传感器比浓
	
	Чем концентрация кислорода датчик
	Состояние датчика кислорода

Вкл/Выкл
	
	
	

	自学习状态
	
	Государство самообучения
	Состояние режима самообучения Вкл/Выкл
	
	
	

	清淹模式启动
	
	Открытый наводнения режим активируется
	Полнопроточный режим Вкл/Выкл
(Имеется ввиду, что в некоторых случаях, чтобы избежать «перелива» или очистить цилиндры от лишнего топлива ЭБУ увеличивает соотношение воздух/топливо до 20:1 и более.)  
	
	
	

	动力加浓模式状态
	
	Мощность режиме обогащения Статус
	Режим повышенной мощности
Вкл/Выкл
	
	
	

	减速断油模式状态
	
	Замедление государственной нефтяной картины
	Режим принудительного холостого хода
	
	
	

	进气歧管压力判缸1/2
	
	Впускного коллектора давления к югу от цилиндра 1 / 2
	Давление в субцилиндре впускного  коллектора (1/2, 1-й или 2-й цилиндр)
	
	
	

	点火加热使用状态
	
	Зажигание отопления с использованием состоянии
	Режим прогрева (просушки свечей) ?
Вкл/Выкл 
	
	
	

	扭矩控制脉冲状态
	
	Управление моментом импульса состояние
	Состояние импульса контроля крутящего момента 
Вкл/Выкл
	
	
	

	线性EGR系统测试状态
	
	Линейные EGR System Test Статус
	Статус теста системы рециркуляции выхлопных газов 

(Для мивеков)
	
	
	

	变速器状态(处于D档)
	
	Передача состояния (в файл D)
	Состояние трансмиссии
(в файле  D ) 
	
	
	

	燃油泵继电器吸合
	
	Реле топливного насоса
	Реле топливного насоса Вкл/Выкл
	
	
	

	NVRAM状态
	
	NVRAM Вкл/Выкл
	Состояние энергонезависимой оперативной памяти
Вкл/Выкл
	
	
	

	诊断模式请求状态
	
	Диагностический режим запрос статуса
	Статус запроса диагностического режима 

Вкл/Выкл
	
	
	

	正常IAC闭环模式状态
	
	
	нормальное состояние режима обратной связи контроля воздуха на ХХ
Вкл/Выкл
	
	
	

	IAC调整状态
	
	
	Изменение статуса контроля воздуха на ХХ

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


