поставил сепаратор от чери амулет на вентиляцию картера 
стоит он от 50 гр и выше
мне достался за 70
он неразборной
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за неимением металлических трубок пришлось использовать корпус 10 мл шприца для соединения патрубков
ничего не резал в заводской гофре, все поставил так, чтоб в случае чего вернуть заводскую конструкцию назад
временно на слив из сепаратора одел кусок шланга с пробкой, позже поставлю прозрачную хлорвиниловую трубку с заглушкой, чтобы видеть количество накопленной дряни в сепараторе.
и, наконец, фото того, что накапливает сепаратор
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Сообщение отредактировал DL_PV: 25 Июн 2010 09:24 


Журик (05 Июл 2010 12:46) писал:

DL_PV, 
Читал в твоем БЖ - ты после установки фильтра подачу на холостой ход заглушил? Остался только один большой шланг? И еще вопрос - насколько критично изменение внутреннего диаметра трубки фильтрации картера (в моем "фильтрике" вход и выход меньшего диаметра, чем в шланге).Может из-за этого создаваться избыточное давление на входе в фильтр или там не настолько большой поток воздуха?


я заглушил ту трубку, что идет от клапанной крышки на вентиляцию на ХХ. Но от сепаратора трубочка тонкая выходит к дроссельному узлу для вентиляции на ХХ. Короче, на клапанной крышке есть 2 патрубка, после переделок тонкий патрубок все равно надо глушить, так как оба канала вентиляции идут уже с сепаратора 
[image: image8.jpg]cenaparop oT
Yepu Amynet





а глушить тонкий патрубок проще всего за счет болта, вставленного в родную трубку. При этом, в случае чего, можно быстро откатиться на стоковую схему вентиляции.
У китайского сепаратора трубки все (кроме слива и ХХ) получаются с внутр. диаметром 40 мм, это такое же сечение, как и у родных трубок, так что сопротивления воздуху не возникает.
Тоже купил сегодня сепаратор от Chery Amulet
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Вот, что он представляет из себя внутри :
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Судя по содержимому , с его промывкой проблем не должно возникнуть.
Получается, что сеточка находится в верхней части фильтра, потом она закрыта пластм. крышкой с дырками и внизу емкость для сбора масла.Я правильно понял?
