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Audio data displays at the top half part of the LCD screen





Зверніть увагу, до операції:

1. Перш ніж працювати з апаратом, будь ласка, прочитайте це керівництво користувача серйозно.

2. Температура навколишнього середовища в звичайному режимі: -20 ~ +70 ° C.

3. Не робіть воду в машині, коли ви чистите автомобіля і його всередину.

4. Ви повинні вибрати поточний основна страва U марки на ринку як засіб зберігання музики або оригінальні 12 см CD \ MP3 \ WMA диск відмінної якості, щоб грати, так що ви можете насолодитися найкращими звуковий ефект. Оскільки U блюдо поганої якості або піратських дисків гірше з виробництва суден, їх якість продукції існує проблеми або поверхні диска нерівномірно. Під час трансляції блюдо U або диск, ці приховані проблеми знищить машину або скорочення терміну служби машини. Button (кнопка) введення

1. [CB / MUTE]

Коротке натискання на регулятор, щоб включити / виключити машину Тривале натиснення ручки для виконання включення / вимикання. Поверніть ручку для регулювання гучності.

2. [MODE]

Коротко натисніть [MODE], кнопка перемикання в радіо / USB / CD-режимі.

3. [BAND]

Коротке натискання на цю кнопку, можна вибрати групу на радіо статус.

4. [SCN / АСТ]

Коротке натискання [SCN / АСТ] кнопку, щоб виконати функції сканування

На радіо статус натисніть і утримуйте кнопку [SCN / АСТ] кнопку, машина перетворюється на автомобіль Вар

режимі.

5-M]

На радіо статус:

Коротке натискання [-4] кнопку, щоб виконати пошук вниз;

Тривале натискання [-4] для входу вниз ручного налаштування настройки;

На USB / CD положення:

Незабаром натисніть [-4] кнопку, щоб виконати відстежити Тривале натискання [<4] кнопку, щоб виконати швидке перемотування

На радіо статус:

Коротке натискання [►] для виконання прагнуть вгору;

Тривале натискання [►], щоб ввести до ручного налаштування настройки;

На USB / CD положення:

Коротке натискання [►] для виконання відстежувати до Тривале натискання [^] кнопку, щоб виконати перемотування вперед 7 - []

Коротким натисканням на кнопку, щоб завантажити / вилучення диска

8. [1/RPT]

На радіо положення: незабаром прес згадати встановлених радіостанцій з 1 на USB / CD положення: незабаром натисніть для повторного відтворення поточного треку.

9. [2]

На радіо положення: незабаром прес згадати встановлених радіостанцій від 2

10. [3/RDM]

На радіо статус: коротко натисніть, щоб нагадати встановлених радіостанцій з 3 на USB / CD статус: коротко натисніть для випадкового відтворення поточного треку

11. [4 - £ 7]

На радіо положення: незабаром прес згадати встановлених радіостанцій з 4 на USB / CD положення: незабаром прес викликати папку вниз

12. [5x3-]

На радіо положення: незабаром прес згадати налаштованої радіостанції від 5 В USB / CD положення: незабаром прес викликати папки до

13. [6]

На радіо положення: незабаром прес згадати встановлених радіостанцій з 6 14. [SEL / SET]

На статус MP3/WMA: Поворот ручки, щоб вибрати трек в папку.

коротким натисненням на ручку SEL для виконання функції, безперервно натисніть і обертайте

його, щоб вибрати вміст наступним чином:

-BAS (-7, +7);

-TRE (-7, +7);

-BAL (1-7 L, L = R, 1 ~ 7R);

-FAD (1 ~ 7F, F = R, 1 ~ 7R);

-LOUD (OFF, LOW, MID, HI):

Еквалайзера (BASS TRE, джаз, вокал, POP, CLASSIC, ROCK)

Тривале натиснення ручки, на екрані відобразиться "SET", безперервно натисніть і обертайте

на нього, щоб вміст наступним чином:

"АСС" установка: коли запалювання автомобіля вимкнено, ви все одно можете влади на машині чи ні.

"-VOL": гучності за замовчуванням, коли машина спочатку не включиться. Особливу операцій зверніться до інструкції з експлуатації.

Керівництво по експлуатації А. Установка режиму роботи

Коротким натисканням на ручку [CB / MUTE] до влади on.When машині харчування, тривале натискання ручки [SEL я SET], "SET" буде відображатися, і машина потрапляє в режим налаштування.

У режимі настройки, безперервно преси та поверніть його, щоб встановити зміст наступним чином: 1.Setup "АСС"

Ви можете обертати ручку установки чи машина могла влади про те, коли АКК геть.

Якщо "АСС" установка, щоб ACC ON, коли запалювання автомобіля вимкнено, ви все одно можете харчування machine.After машини харчування до 1 години, машина вимкнеться automatically.lf запалювання автомобіля вимкнено ще , ви можете не включається машина знову.

Якщо "АСС" установка, щоб ACC OFF, коли запалювання автомобіля вимкнено, ви можете не включається машина. 2.Setup-VOL
Поверніть ручку для установки "-VOL".

наприклад Якщо гучність, перш ніж машина виключення знаходиться вище-VOL, коли машина влади знову, початковий обсяг, рівний-VOL.If гучність, перш ніж машина виключення перебуває під-VOL, коли машина харчування знову, початковий обсяг дорівнює обсягу до виключення живлення машини. Пам'ятайте: якщо "SET" відображається, машина буде скасувати режим установки, якщо не працювати після 5 секунд.

Б. Установки звуку

1. Коротким натисканням на ручку [(б / MUTE] для включення

2. Регулювання гучності

Під час включення, обертати ручку [6 Я MUTE] за годинниковою стрілкою для збільшення гучності, поверніть ручку проти годинникової стрілки для зменшення volume.At той же час, поточний важіль обсягу буде відображатися.

3. Налаштуйте бас

Під час включення, коротким натисненням на ручку [SEL / SET], Коли "БАС" відображається, обертати ручку для регулювання баса (-7,0, +7).

4. Налаштуйте високі частоти

Під час включення, коротким натисненням на ручку [SEL / SET], Коли "TRE" відображається, обертати ручку для регулювання високих частот (-7,0, +7).

5. Відрегулюйте баланс

Під час включення, коротким натисненням регулятора [SEL / SET], коли "БАЛ" відображається, обертати ручку для регулювання БАЛ (7L, R = L, 7R).

6. Налаштуйте фейдер

Під час включення, коротким натисненням на ручку [SEL / SET], Коли "FAD" відображається, обертати ручку для регулювання FAD (7R, F = R, 7F).

7. Відрегулюйте голосно

Під час включення, коротким натисненням на ручку [SEL / SET], Коли "LOUD" відображається, обертати ручку для регулювання LOUD (Off. LOW. MID. HI).

8. Налаштуйте еквалайзер

Під час включення, коротким натисненням на ручку [SEL / SET], коли "BASS TRE" відображається, обертати ручку настройки еквалайзера режиму (BASS TRE. JAZZ. VOCAL. POP. CLASSIC. ROCK).

Під час цих дій, якщо ніяких дій протягом 5 секунд, аудіо режим автоматично вийде.

С. Радіо операція

1. Коротким натисканням на ручку [61 MUTE] для включення живлення, якщо машина знаходиться в статусі компакт-диска або USB, Коротким натисканням на кнопку [MODE], може перетворитися в режим радіо.

2. На радіо статус, постійно незабаром натисніть кнопку [BAND], переключитися під час цих режимів: FM1> FM2> FM3, AM1> AM2.

Перемикач режиму наступним чином:

AM / FM AM / FM AM / FM AM / FM
FM1-> FM2 -> FM3-> AM1 -> AM2

4 Я

AM / FM
Коли машину в інший статус: сканування ^ автоматичного пошуку> ручний пошук, незабаром натисніть кнопку [BAND] перериватиме поточний стан, зберегти поточну частоту і групи. Коли машина перемкнутися назад на радіо з іншого статусу, тримайте останній Бандо

3. Машина шукати Я методи зберігання станції є наступні:

(1) Авто шукати

На радіо статус, коротким натисненням кнопки (►), машина буде прагнути вгору: коли шукати активні станції, машина зупиниться шукати і грати в цю station.then незабаром натисніть кнопку (► JIT буде прагнути наступного активного станції Коротко натисніть кнопку ^. ) прагнуть вниз на той же метод.

(2) Керівництво шукати

На радіо статус, довге натискання кнопки (►) або 2 секунди, на дисплеї буде відображатися "Вручну" і машини в ручному режимі.

У ручному режимі, коротким натисненням кнопки (^) або (^) можна вручну настроїти частоту вгору або вниз за кроком. Якщо натисніть і утримуйте кнопку (►) або (^), можна вручну настроїти частоту вгору або вниз безперервно.

У режимі ручного настроювання, ніяких дій після закінчення 5 секунд, на дисплеї буде відображатися "AUTO" і машина повернутися в автоматичний режим пошуку.

(3) Магазин радіостанції вручну

Тривале натиснення кнопки попереднього налаштування (1-6) для збереження поточної станції на відповідну кнопку, номер станції і радіочастотних буде відображатися на РК-дисплеї.

(4) Автозбереження

На радіо статус, довге натискання кнопки "SCN / АСТ" 2 секунди, машина буде виконувати автоматичний пошук функцій і зберігання 6 сильної станції до 1-6 встановленою станції. Оздоблення шукати, машина автоматичне відтворення встановленою станції. Зверніть увагу: Авто магазин буде очистити пам'ять і замінити його.

(5) Сканування попередніх налаштувань

На радіо статусу, якщо заданий 6 радіостанція бути збережені, коротким натисненням кнопки

"SCN / АСТ", машина буде виконувати сканування 1-6 встановлених радіостанцій. (6) Нагадаємо, заданої станції

На радіо статусу, якщо заданий 6 радіостанція бути збережені, коротким натисненням кнопки [1-6], машина буде грати станції вибрана. Д. USB операція

Ця машина може відтворювати файли MP3 / WMA формат всередині блюдо U. (Не більше 999 файлів підтримки для кожного блюда U)

Коли автомобіль включенні запалювання, підключіть блюдо U в машину, то машина буде автоматично відтворювати документи усередині блюдо U. Коли запалювання автомобіля вимкнено, Коротким натисканням на ручку [6 Я MUTE] до влади, то посилання U dish.If машина перебуває в статусі компакт-диска або радіо, Коротке натискання на кнопку [MODE], могли б звернутися до статусу USB.

Коли страва U поєднує в машину, на екрані відобразиться "USB". (1) У режимі USB, коротким натисненням кнопки SCN / АСТ, РК-дисплеї відображатиметься "SCAN", машина буде сканувати перед 10 секунд кожного документа з поточної папки всередині U dish.Then незабаром прес SCN кнопку / АСТ знову, Машина повертається в нормальний режим, на екрані буде скасувати "SCAN" дисплеєм.

(2) За статусом USB, коротким натисненням кнопки [1/RPT], на дисплеї відображається "CS", машина буде повторне відтворення поточної document.Then незабаром натисніть кнопку [1/RPT] ще раз, машина повертається в нормальний режим , ЖК-скасує "ДП" дисплеєм.

(3) За статусом USB, коротким натисненням кнопки [3/RDM], на дисплеї відображається "RDM", машина буде випадкових play.Then незабаром натисніть кнопку [3/RDM] ще раз, машина повертається в нормальний режим, РК скасує "RDM" дисплей.

(4) За статусом USB, коротким натисненням кнопки [^], машина виконує відстежити. (Якщо Є багато папок у страву U, виконувати тільки розшукати в поточній папці). Довгі натисніть кнопку виконати швидке перемотування.

(5) За статусом USB, коротким натисненням кнопки (►], машина виконує відстежувати до. (Якщо Є багато папок у страву U, виконувати тільки доріжки в поточній папці). Довгі натисніть кнопку [►] виконувати перемотування вперед.

(6) На статус USB, поворот правий регулятор для швидкого вибору треку: За годинниковою стрілкою обертається, щоб вибрати наступний трек, проти годинникової стрілки повернути, щоб вибрати попередній трек (Якщо є багато папок у страву U, виконувати тільки швидко вибрати трек в поточній папці )

(7) У статусі USB, якщо Є багато папок у страву U, коротким натисненням buttonVez "могли б вибрати попередню папку, коротким натисненням кнопки" 5 \ 3 - ". Могли б вибрати таку папку машини числа, всі файли MP3 / WMA формат в різних папках у страву U.

Примітка: Для зменшення надлишкового зносу вилку і роз'єм Mini USB, будь ласка, уникайте постійно тягти в і з лінії USB, під час вставки рядка режиму USB, будь ласка, уникайте торкатися до USB лінії, наскільки це можливо, коли близько бардачок.

E. Компактна операції ДискE.Compact Disc operation
Car CD Radio operation notice items

CD програвачі Радіо пунктів операцію повідомлення

Почесний клієнтів, для Вашого автомобіля радіо працює нормально і безпечно, будь ласка, дотримуйтесь пункти наступним чином:

1. Не використовувати виняткові або нестандартні диски описані нижче. 2.Убедітесь є тільки один диск в слот, перш ніж вставити диск, таким чином, щоб уникнути вставки двох дисків в машину. 3.Suggest витягти диск і зберігати його на себе, коли не грав диск.
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Ця машина може відтворювати диски формату CD/MP3/WMA. (Не більше 999 файлів підтримки для кожного диска)
Коли запалювання автомобіля включено, чи машина влади чи ні, він може завантажувати диск безпосередньо. Покладіть диск шрифтом вгору, повільно штовхати його на диск вхід, CD-машина автоматично вдихати диску, то машина буде автоматично відтворювати документ усередині диска.

Коли запалювання автомобіля вимкнено, Коротким натисканням на ручку [61 MUTE] до влади, то він може завантажити диск.

Коли диск буде завантажений в machine.the дисплеї з'явиться "® xgg /.

(1) В Компактний статус диска, коротким натисненням кнопки SCN / АСТ, на екрані відобразиться "SCAN", машина буде сканувати перед 10 секунд кожного документа з поточної папки всередині disc.Then незабаром прес SCN кнопку / АСТ знову, Машина повертається в нормальний режим, на екрані буде скасувати "SCAN" дисплеєм.

(2) По Компактний статус диска, коротким натисненням кнопки [1/RPT], на екрані відобразиться "D", машина повторного відтворення поточної document.Then незабаром натисніть кнопку [1/RPT] ще раз, машина повертається до нормального ігри, РК скасує "ДП" дисплеєм.

(3) За Компактний статус диска, коротким натисненням кнопки [3/RDM], на екрані відобразиться "RDM", машина буде випадкових play.Then незабаром натисніть кнопку [3/RDM] ще раз, машина повертається в нормальний режим, РК скасує "RDM" дисплей.

(4) На Компактний статус диска, коротким натисненням кнопки [^], машина виконує відстежити. (Якщо Є багато папок на диску, виконувати тільки розшукати в поточній папці). Довгі натисніть кнопку виконати швидке перемотування.

(5) На Компактний статус диска, коротким натисненням кнопки [^], машина виконує відстежувати до. (Якщо є багато папок на диску, виконувати тільки трек в поточній папці). Довгі натисніть кнопку [^] виконувати перемотування вперед.

(6) На Компактний статус диска (mp3 \ WMA), поворот правий регулятор для швидкого вибору треку: За годинниковою стрілкою обертається, щоб вибрати наступний трек, проти годинникової стрілки повернути, щоб вибрати попередній трек (Якщо є багато папок на диску, тільки виконати швидко вибрати трек в поточному

папки)

(7) На Компактний статус диска (mp3 \ WMA), Л. Ф. Є багато папок на диску, коротким натисненням кнопки "4 - &" виберіть попередньої папки, коротким натисненням кнопки "5 \ 3 -" для вибору наступної папки, номери машин всі файли MP3 / WMA форматі в різних папках

на диску.

(8) Коли машина завантажується диск, якщо автомобіль включенні запалювання, коротким натисненням кнопки "^", щоб витягти завантажених disc.lf запалювання автомобіля вимкнено, коротким натисненням на ручку [6/MUTE] до влади на , то незабаром натисніть на кнопку «±», щоб витягти завантажений диск.

Загальні Харчування

Напруга живлення: +12 В постійного струму (ліміт 10,8 V-+16 V) негативний Максимальна землі робочого струму: 10A Струм спокою: <3 мА Аудіо

Максимальна вихідна потужність:> 4 * 14W AM
Частотний діапазон 522kHz ~ 1629kHz звернутися Стоп Чутливість: 23 ± 4 дБ FM-

Діапазон частот 87,5-108МГц звернутися Стоп Чутливість: 28 ± 4 дБ

Компакт-диск

Відношення сигнал / шум ():> 70 дБ Спотворення ^) 0,5%
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