Подшипники для электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Подшипник шкива компрессора является одним из слабых мест автомобильного кондиционера. Этот подшипник работает постоянно, вместе с двигателем, даже если сам кондиционер и не был включен (например, в прохладное время). Поэтому он довольно быстро изнашивается и выходит из строя. 

Первым сигналом о том, что ресурс подшипника подходит к концу, является нарастающий гул из подкапотного пространства. Со временем он превращается в раздражающий шум. Плохо работающий подшипник перегревается, и его через некоторое время заклинивает, что может привести к серьезным повреждениям не только кондиционера, но и других близлежащих узлов. Кроме того, нередко из-за большего износа подшипника выделяемое тепло начинает плавить уплотнения компрессора, и приводит даже к выгоранию изоляционного лака в обмотке электромагнитной муфты. Поэтому вовремя замененный подшипник дает возможность предотвратить дорогостоящий ремонт. 

Подшипники для электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Являясь дочерним предприятием NTN Corp., компания NTN-SNR Roulements (ранее SNR Roulements) предлагает рынку автозапчастей линейку подшипников для муфт кондиционеров - ACB (Air Conditional Bearing) – производства NTN, которые поставляются и на конвейеры крупнейших автопроизводителей. Тем самым позволяя использовать при ремонте подшипники идентичные «оригинальным».
В настоящее время для вторичного рынка автомобильных запчастей предлагаются подшипники 8 типоразмеров, которые могут быть используемы в более 30 типах компрессорах кондиционеров на более 1 500 моделях автомобилей. Что перекрывает потребности более половины всего европейского автопарка использующего кондиционеры.

Подшипники NTN-SNR для электромагнитной муфты компрессора кондиционера
	Обозначение 
NTN-SNR (SNR)
	Обозначение NTN
	Размеры, мм
(см. иллюстрацию)

	
	
	d
	D
	B

	ACB30X52X22
	-
	30
	52
	22

	ACB30X55X23
	-
	30
	55
	23

	ACB35x52x22
	2J-DF07R07LLA4XCS35/L417
	35
	52
	22

	ACB35x55x20
	2TS2-DF07A02LLX2-GCS35/L417
	35
	55
	20

	ACB35x52x20  (это наш на Джагу)
	2TS2-DF07R21LLA4-GCS33/L417
	35
	52
	20

	ACB40X62X20.625
	-
	40
	62
	20.625

	ACB40x62x24
	2TS2-DF0865LLBCS45/5C
	40
	62
	24

	ACB35X50X20
	2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS33/L417
	35
	50
	20

	ACB35X62X24
	2TS2-DF07R12LLHA1CS33/L325
	35
	62
	24


Примеры применения подшипников NTN-SNR для электромагнитной муфты компрессора кондиционера
	Обозначение NTN-SNR (SNR)
	Модель компрессора
	Марка автомобиля

	ACB35x55x20 
	DKS13
	Volvo

	
	DKS15
	Rover

	
	DKS15CH
	Volvo

	
	SD505
	Citroen

	
	
	Peugeot

	
	SD709
	Citroen

	
	
	Fiat

	
	
	Jaguar

	
	
	Lancia

	
	
	Land Rover

	
	
	Peugeot

	
	
	Renault

	
	
	Saab

	
	
	Volkswagen

	
	
	Volvo

	
	
	Alfa Roméo

	
	SD7C16
	Citroen

	
	
	Peugeot

	
	SD7H13
	Citroen

	
	
	Peugeot

	
	
	Alfa Roméo

	
	SD7H15
	Audi

	
	
	Chrysler

	
	
	Citroen

	
	
	Fiat

	
	
	Jaguar

	
	
	Jeep

	
	
	Lancia

	
	
	Land Rover

	
	
	Mitsubishi

	
	
	Peugeot

	
	
	Renault

	
	
	Saab

	
	
	Volkswagen

	
	
	Volvo

	
	
	Alfa Roméo

	
	SD7V12
	Citroen

	
	
	Peugeot

	
	SD7V16
	Audi

	
	
	Citroen

	
	
	Fiat

	
	
	Ford

	
	
	Honda

	
	
	Lancia

	
	
	Peugeot

	
	
	Renault

	
	
	Rover

	
	
	Saab

	
	
	Seat

	
	
	Skoda

	
	
	Volkswagen

	
	
	Volvo

	
	
	Alfa Roméo

	
	TM15
	Volvo

	
	TR70
	Honda

	
	Zexel DCW17D
	Audi

	
	
	Volkswagen

	ACB35X62X24
	Zexel DCW17B
	Audi

	ACB35X50X20 
	Harrison CVC
	Opel/
Vauxhall

	
	
	Renault

	
	SD6V12
	Citroen

	
	
	Isuzu

	
	
	Opel/
Vauxhall

	
	
	Peugeot

	
	
	Renault

	
	
	Seat

	
	
	Volkswagen

	
	SD7B10
	Fiat

	
	
	Lancia

	
	
	Seat

	
	
	Volkswagen

	ACB40x62x24
	10P15C
	Ford

	
	
	Honda

	
	
	Mercedes

	
	
	Rover

	
	10P15E
	Ford

	
	SD508
	Peugeot

	
	SD510
	Saab

	
	
	Volvo

	ACB35x52x22
	7SB16C
	Mercedes

	ACB35x52x20
	PXE16
	Audi

	
	PXV16
	Land Rover

	
	
	Opel/
Vauxhall

	
	
	Rover

	
	SC08
	Fiat

	
	
	Lancia

	
	
	Alfa Roméo

	ACB35x52x22
	6CA17C
	Mercedes

	
	
	Opel/
Vauxhall

	
	6SEU12
	Mercedes

	
	
	Skoda

	
	6SEU12C
	Audi


