	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	K
	L
	M

	4
	зелёный

БФ-С  на форсунку
	Красный
БФ –B на форсунку
	Красный.чёрн

БФ –В  на ЭБУ
	син.чёрн

БФ –А  на ЭБУ
	синий

БФ-А  на форсунку
	Корич-невый
Управле-ние ГФ-D
	жёлтый

Управле-ние ГФ-А
	Красный
Управле-ние ГФ-С
	Оранж.
Управле-ние ГФ-В
	Зелён.корич
+12

ГФ-D


	Корич-невый 

-12 масса

батарея
	Красн.чёрн

+12 

батарея

	3
	зелён.чёрн

БФ –С  на ЭБУ
	Чёрный
тахометр
	Оражевый
Т.

редуктора
	Корич-невый
-12 датчик МАП
	Жёлт.красн
Разряже-ние

Датчик МАП
	пусто
	Белый-красный
+12 с БФ
	пусто
	пусто
	Зелён.красн. +12

ГФ-С

	Корич-невый 
-12 масса

батарея
	Красн.чёрн

+12 

батарея

	2
	Жёлт.чёрн
БФ –D  на ЭБУ
	белый О2 сенсор

на датчик
	Корич-невый
Т.

редуктора
	Зелёный
Датчик уровня.
	Голуб.чёрн
давление датчик  МАП и Т.
	Красный 
кнопка
	Черный
кнопка
	Розов.чёрн.
Диагнос-тика
	Корич
Диагнос-тика -
	Красн.зелён

+12

ГФ-В
	Корич-невый

-клапан

баллона
	Корич-невый

-клапан

редуктор

	1
	Жёлтый

БФ-D  на форсунку
	Жёлтый

О2 сенсор в ЭБУ
	Ораж-чёрн. Т.газа датчик МАП
	Фиолет.
Датчик уровня.
	Красн.чёрн
+12 
датчик  МАП 
	Голубой
кнопка
	Корич-невый
- кнопка
	Красн.чёрн

Диагнос-тика +
	Розовый
Диагнос-тика
	Красн.зелён

+12
ГФ-А
	Син.бел
+клапан

баллона
	Синий

+клапан

редуктор
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