Снятие и установка  задних  тормозных  колодок.
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Тормозной барабан снят.
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   снимаем чашку и опорную стойку колодок  2 шт.

Снимаем верхнюю стяжную пружину и выводим концы колодок из тормозного цилиндра.
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Выводим нижний край тормозной колодки и снимаем  нижнюю стяжную пружину.
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Снимаем трос с рычага  ручного привода колодок.
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Развернув, колодки как на фото выводим, их между ступицей и тормозным цилиндром.

Колодки сняты с механизмом автоматической  регулировкой  зазора между тормозным барабаном  и колодками. В таком  собранном состоянии ставим их на место с пружиной и планкой, если колодки новые нужно закрутить резьбу  на планке.
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Детали  автоматической  регулировки вид  сзади.  
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Рычаг с зубом должен входить в узкую прорезь планки.

Как зацеплена пружина видно  на фото.
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Нижняя опора колодки.

Развернув, колодки как на фото вставляем их на место.
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Подсоединяем трос ручника, ставим верхнюю пружину затем нижнюю.
Устанавливаем  чашку и опорную стойку колодок  2 шт.

Разводим планку, пока барабан будет плотно одеваться на колодки.

