По порядку.
Как я понял, было что-то вроде :


Вместо одной половины – пусто. Надо добавить два резистора:


R1 – 510 Ом;
R2 – 51 Ом.

Тогда получится диапазон 250,6 – 54,97 (пустой-полный)
При половине – 162,7 (вместо 150 примерно в старом).
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