Инструкция по установке комплекта подкрылок

CHERY TIGGO
Для установки переднего левого (L) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатный брызговик, если он установлен. 

2. Освободить пластиковые пистоны, расположенные на арке крыла.

3. Выкрутить болт крепление провода АБС расположенной внутри арки крыла с левой стороны от стойки амортизатора.

(Демонтаж креплений указан стрелками на рисунке 1.1.)
5. Взять подкрылок соответствующий  арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

6.Установить кромку подкрылка на арку крыла а переднюю часть заправить под кромку бампера.

7. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами 6мм. (поставляемыми в комплекте).

8. Закрепить подкрылок внутри арки с левой стороны от стойки амортизатора болтом крепления провода АБС а справой стороны оцинкованным саморезом.   

9. Закрепить брызговик.

(Все места крепления подкрылка указаны стрелками на рисунке 1.2)
Передний правый подкрылок устанавливается аналогичным способом.

Для установки заднего левого (L) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатный брызговик, если он установлен.

2. Взять подкрылок соответствующий  арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

3. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.(переднюю часть кромки вставьте на борт порога а заднюю на борт бампера).

4.  Совместите отверстие крепление брызговика, установите и закрепите брызговик. 

5.  Закрепить подкрылок внутри арки к лонжерону тремя саморезами.

  (Все места демонтажа и крепления подкрылка указаны стрелками на рисунке 2.1-2.2)
1. Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо
2. Демонтировать штатный брызговик, если он установлен. 

3. Внутри арки необходимо выкрутить два болта; один (правый) с кронштейна глушителя второй с пластиковой защиты трубопровода (расположенный сверху).

4. Взять подкрылок соответствующий  арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

5. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.(переднюю часть кромки вставьте на борт порога а заднюю на борт бампера).

6. Совместите все отверстия креплений, закрутите оба болта внутри арки. 

7. Закрепите подкрылок саморезом к лонжерону с правой стороны от стойки амортизатора.

8. Закрепите брызговик.

(Все места демонтажа и крепления подкрылка указаны стрелками на рисунке 3.1-3.2)
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  В комплект входят:

оцинкованный саморез - 6 шт.
пластиковый пистон 6 мм - 4шт.
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