                             Регулировка люфта педали газа

                                 Наконечник тросика газа
                                                                                            Люфт 4-5мм                         
                                                                                                                           Тросик
  В этом месте выступ наконечника тросика
   должен сесть в паз планки педали!                                                      
              Планка педали газа                                                                          Резиновая

                                                                                                                             шайба

                                                                                                                 Этим болтом

                                                                                                                 регулируем люфт    
ПЕДАЛЬ ГАЗА






