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Для того чтобы снять/заменить/прочистить фильтр салона в автомобилях Чери Амулет требуется:
1. Автомобиль Чери Амулет;

2. Отвертка крестовая

3. Отвертка плоская (маленькая для подковыривания колпачка дворника)
4. Ключ на 13 (лучше трещотка с накидками)
5. Один человек (в полной комплектации)

Открываем капот автомобиля.
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Снимаем уплотнительную резинку капота.
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Откручиваем 3 (три) самореза защитной панели и снимаем колпачок с дворника путем подковыривания его мелкой плоской отверткой.
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Откручиваем дворник ключом на 13. Обязательно удерживаем сам дворник рукой, дабы не повредить двигателю дворников, поскольку зажат дворник хорошо.
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После проведенных работ снимаем защиту
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После этого у нас виден с правой стороны автомобиля фильтр салона.
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Пальцами рук отщелкиваем защелки фильтра салона и вытаскиваем фильтр из его посадочного места.
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После снятия фильтра возможны замена/очистка фильтра салона. Сборка производится в обратном порядке. Никаких тяжелых моментов (или как говорят в народе – косяков) не наблюдалось во время работы, кроме небольшой сложности установки дворника на свое место. 
В связи с этой небольшой сложностью я решил провести эксперимент, и сделал надрез около отверстия для дворника, чтобы в последующем не снимать дворник полностью. Пока не рекомендую такого делать. Эксперимент только начался, при следующей очистке фильтра салона, напишу, стоит ли делать такое или оно ничего не дает.
[image: image12.jpg]Pm 12\3mnepmem map.pe




[image: image13.jpg]



